- BLUECITY - IES EL RINCÓN\_VERSION -

ESTIMACIÓN CONSUMO PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 12V

CONSUMO DEL “PARKING” CON 1 “BOX”

| **CONSUMO DE LA INSTALACIÓN “SIN PATINETA CARGANDO”:** | | | | **92 Watts** (12V-7.66A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSUMO DE LA INSTALACIÓN A PLENO RENDIMIENTO:** | | | | **192 Watts** (12V-16A) |